| ## Loudness Range (LRA)
Das Beispiel zeigt vier verschiedene Audio-Gruppen mit je einem der vier möglichen Modi. Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
Das LRA-Instrument bietet eine grafische Darstellung der Loudness Range (LRA). LRA ist ein statistisches Verfahren zur Messung der Loudness-Dynamik von Audioprogrammen. Je kleiner der gemessene LRA-Wert, desto geringer ist die Programm-Dynamik. Die Messung gibt also an, ob ein Programm eine durchgängig gleiche Loudness aufweist (kleine LRA-Werte), oder ob große Unterschiede zwischen sehr leisen und sehr lauten Passagen vorkommen (hohe LRA-Werte). Für LRA-Messungen existiert in den Loudness-Standards keine einheitliche Zielgröße, aber einige Broadcaster und Streaming-Dienste weltweit definieren einen maximalen LRA-Wert für ihre Lieferanforderungen. Grundsätzlich unterschieden werden die drei farblich unterschiedlich markierten Bereiche Comfort Zone (Komfortzone: mittlere LRA-Werte), High Range (Maximalbereich: hohe LRA-Werte) und Low Range (Minimalbereich: niedrige LRA-Werte), in die ein Programm abhängig von seinem gemessenen LRA-Wert eingeordnet werden kann. Der im LRA-Instrument anwählbare Modus MagicLRA nutzt eine Skala mit mittig fixierter Nullposition. Von dort aus dehnt sich der LRA-Bargraph symmetrisch mit einer zum LRA-Absolutwert korrespondierenden Länge aus. Der Modus MagicLRA + I kombiniert die Loudness-Messungen LRA und Integrated (I) in einer gemeinsamen Darstellung. Der LRA-Bargraph hat dabei eine bewegliche, relative Nullposition, die mit dem gemessenen Integrated-Wert korrespondiert. Im Modus MagicLRA + I + Num wird zusätzlich der numerische LRA-Wert auf der Nullposition angezeigt.