| ## Loudness Sum
Im Beispiel links: Loudness-Bargraphen M, S, I mit EBU-Skala Im Beispiel rechts: SPL-Bargraph Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
Das Loudness Sum-Instrument (links) gibt die aus allen Einzelkanälen eines Signals kombinierte Gesamt-Loudness mit bis zu drei Bargraphen an, die Messungen mit unterschiedlichen Zeitkonstanten repräsentieren. Bei Stereo-Quellen werden die Kanäle L und R für die Messung summiert, bei 5.1-Quellen die fünf Hauptkanäle (5.0). Die drei im Loudness Sum-Instrument darstellbaren Bargraphen zeigen: M (Momentary): Summierung der Momentary-Loudnessmessungen in den Einzelkanälen mit einer Integrationszeit von meistens 400 ms (je nach Standard). S (Shortterm): Summierte Loudness-Messung mit einer Integrationszeit von meistens 3 s mit gleitendem Fenster (je nach Standard). I (Integrated): Gesamt-Loudness des Programms zwischen einem gesetzten Anfangs- und Endpunkt. Die Ausführung dieser Messung erfolgt über die einstellbare Zeitsteuerung oder manuell über die Tasten Start, Stop und Reset. Nach Bedarf kann die Bargraph-Darstellung dieser drei Loudness-Messungen individuell aktiviert und deaktiviert werden. Für die Loudness-Messung stehen je nach verwendetem Loudness-Standard zwei verschiedene Skalentypen zur Wahl: Absolut-Skala in LKFS oder LUFS (abhängig vom eingestellten Loudness-Standard). Relativ-Skala in LU. Bei der relativen Skala entspricht der Wert 0 LU dem vom eingestellten Loudness-Standard vorgegebenen Integrated-Zielwert. Beim Standard EBU R128 sind das –23 LUFS, bei ATSC A/85 –24 LKFS. –23 LUFS sind mit –23 LKFS identisch. Um die Vorgaben des jeweiligen Loudness-Standards oder anderer Lieferanforderungen zu erfüllen, sollte das gemessene Programm auf den Zielwert dieses Standards ausgesteuert werden, also im Falle von EBU R128 auf 0 LU bei Verwendung einer Relativ-Skala und –23 LUFS bei Verwendung einer Absolut-Skala.
Das Instrument SPL Sum (rechts) ist nur verfügbar, wenn als Loudness-Modus SPL für die Audio-Gruppe gewählt wurde, in der sich das Instrument befindet. Es zeigt den summierten Schalldruckpegel aller in dieser Gruppe verwendeten Kanäle an und kann auf einen Abhör-Pegel referenziert werden, z. B. 78 dB(A), wenn die Studio-Umgebung entsprechend kalibriert ist. Die für die SPL-Messung verwendeten Parameter werden mit der Taste "Loudness" im Menü "Audio-Gruppe" eingestellt.