Instrumente und Menüs | Übersicht Im folgenden sind alle Beschreibungen zu Instrumenten und Menüs zusammengefasst, die in einem TMR7-Radio oder TMR7-Mount vorhanden sind und als Hilfetexte kontextbezogen im Gerät zur Verfügung stehen. Die Reihenfolge der Beschreibung orientiert sich dabei an der Reihenfolge der Darstellung in der Schnellstartanleitung. Hinweis: Beachten Sie bitte in jeder Beschreibung, dass die Hinweise auf spezifische Eigenschaften einzelner Geräte-Typen und auf Lizenzen nicht für TMR7-Radio und TMR7-Mount gelten.
| Haupt-Menü
| System-Menüs
| Preset-Menüs
| Gruppe-Menüs
| Loudness-Menüs
| Instrumente (Funktionen und Menüs)
| View-Menü

• Haupt-Menü Das Haupt-Menü ist der Ausgangspunkt zur Verwaltung des Gerätes und zur Erstellung und Verwaltung von Presets und deren Anzeigen (Instrumente). Wurde eine Menü-Sperre eingerichtet, erscheint zuvor das Menü zur Entsperrung.
| > Haupt-Menü |  |  |  |  |  |
| > Menü gesperrt |  |  |  |  |  |
zum Anfang
• System-Menüs Das System-Menü stellt die Optionen zur Anpassung des Gerätes an Ihr Audio-System in fünf verschiedenen Untermenüs zur Verfügung.
| > System/General | > System/Audio | > System/Uhr | > System/Netzwerk | > System/Spezial
| > Zusatz-Infos |  |  |  |  |  |
| > Menü-Sperre |  |  |  |  |  |
zum Anfang
• Presets-Menüs Die Presets-Menüs stellen Optionen zur Verfügung, um neue Presets anzulegen und exisitierende zu editieren und zu verwalten.
| > Interne/Externe Presets | > Preset-Menü |  |  |
zum Anfang
• Gruppe-Menüs Die Gruppe-Menüs stellen die Optionen zur grundlegenden Konfiguration von Audio-Gruppen und Non-Audio-Gruppen und zur Verwaltung von Instrumenten zur Verfügung.
| > Audio-Gruppe | > Non Audio-Gruppe |  |  |  |
| > Routing |  |  |  |  |  |
| > Instrumente editieren |  |  |  |  |  |
zum Anfang
• Loudness-Menüs Die Loudness-Menüs stellen die Optionen zur grundlegenden Einstellung des Loudness-Standards für Audio-Gruppen und zur Anpassung von Loudness-Parametern zur Verfügung.
| > Loudness |  |  |  |  |
| > Time & Gate |  |  |  |  |  |
| > Kanalgewichtung |  |  |  |  |  |
| > Label |  |  |  |  |  |
| > Messzeitsteuerung |  |  |  |  |  |
| > Toleranzen |  |  |  |  |  |
zum Anfang
• Instrumente (Funktionen und Menüs) Die insgesamt auf einem TouchMonitor TMR7-Radio oder TMR7-Mount verfügbaren Instrumente finden Sie im folgenden alphabetisch aufgelistet und mit den entsprechenden Symbolen versehen. - Ein Klick auf das Symbol öffnet eine interaktive graphische Darstellung mit Kurzbeschreibung der wichtigsten Anzeigeelemente. - Ein Klick auf Instrument öffnet die Beschreibung der Funktionen für den Normalbetrieb und des Instruments. - Ein Klick auf Einstellungen, Tasten, u. a. öffnet die Beschreibung der zur Verfügung stehenden instrumenten-spezifischen Menü-Optionen.
|  | AES Status Der AES-Status-Monitor dient zur Anzeige verschiedener Parameter digitaler AES3-Audio-Signale in Klartext.
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
|  | Loudness Chart Das Loudness-Chart-Instrument dient zur grafischen Darstellung und Auswertung des Verlaufs über Zeit einer Loudness-Messung.
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
|  | Correlator Das Stereo-Correlator-Instrument dient zur Anzeige der Phasenbeziehungen zwischen den beiden Kanälen eines Stereosignals (Mono-Kompatibilität).
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
|  | Gain Reduction Das Gain-Reduction-Instrument dient zur Anzeige externer Gain-Reduction-Daten.
| > Instrument | > Einstellungen | > Routing | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
|  | Global Keyboard (in Non-Audio-Gruppe) Das Global Keyboard (globales Tastenfeld) dient zur simultanen Steuerung definierter Funktionen in verschiedenen Instrumenten bzw. von Presets oder zur Steuerung über die GP IO-Schnittstelle.
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
|  | Loudness Numeric Das Loudness-Numeric-Instrument (Loud. Num.) dient zur numerischen Anzeige der Loudness-Summen-Werte M, S oder I, des Loudness-Range-Wertes (LRA), der Maximal-Werte TPmax, Mmax und Smax und der Integrated-Messzeit IDauer einer Loudness-Messung entsprechend EBU R128, ITU BS.1770-4/1771-1, ARIB, ATSC A/85, OP-59, AGCOM, CALM Act, LEQ(M), TASA, SAWA oder kundenspezifisch (Custom-Modus).
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
|  | Loudness Sum Das Loudness-Sum-Instrument stellt auf einer Bargraph-Anzeige die Loudness-Summen-Werte M, S und/oder I einer Loudness-Messung entsprechend EBU R128, ITU BS.1770-4/1771-1, ARIB, ATSC A/85, OP-59, AGCOM, CALM Act, LEQ(M), TASA, SAWA oder kundenspezifisch (Custom-Modus) dar.
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
|  | LRA Das Loudness-Range-Instrument (LRA) mit MagicLRA-Modus dient zur grafischen Darstellung von Loudness-Varianzen.
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
|  | Moving Coil Das Moving-Coil-Instrument stellt Zeigerinstrumente für 2-Kanal-Stereo-Signale mit PPM- , VU-, Loudness- und kombinierter PPM- und Loudness-Anzeige (BBC-Modus) dar.
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
|  | Program Meter Das Program-Meter-Instrument (PPM) bietet Bargarph- und numerische Anzeigen für PPM- oder TruePeak-Messungen mit umfangreicher Auswahl an analogen oder digitalen Skalen.
| > Instrument | > Einstellungen | > Digitalskalen | > Analogskalen | > Tasten
|  | RTA Das Echtzeit-Spektrum-Analysator-Instrument (RTA - Real Time Analyzer) zeigt die spektrale Verteilung des Frequenzbereiches der Eingangskanäle auf 31, 61 oder 120 Filterbändern an.
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
|  | SPL Sum Das SPL-Sum-Instrument zeigt den summierten SPL-Pegel aller in einer Gruppe verwendeten Kanäle an.
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
|  | Vectorscope Das Audio-Vektorskop (VSC) zeigt in Echtzeit die Phasenbeziehungen (Lissajous-Figur) zwischen den beiden Kanälen eines Kanalpaares auf einem um 45° gedrehten Koordinatenkreuz an.
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte
zum Anfang
• View-Menü Das View-Menü stellt die Optionen zur Positionierung und zur Skalierung der in den Gruppen eines Presets enthaltenen Instrumente auf dem Bildschirm zur Verfügung.
| > View-Menü |  |  |  |  |
zum Anfang