Anzeige-Modus - Loudness Chart-Instrument

| Allgemeine Beschreibung
| Instrumenten-Beschreibung
| Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Loudness Chart-Instruments
| Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Allgemeine Beschreibung

Im normalen Anzeigemodus zeigt der TouchMonitor die Instrumente und die Bildschirmgestaltung an, die im aktuell geladenen Preset definiert wurden.

Durch Berühren eines Instruments auf dem Bildschirm wird dieses Instrument fokussiert. Dies ist an einem farbigen Rahmen des Instruments anstelle eines grauen erkennbar. Die Rahmenfarbe entspricht der eingestellten Farbmarkierung für die Gruppe, zu der das fokussierte Instrument gehört.

Die Steuerleiste am unteren Rand des Bildschirms enthält mehrere Tasten. Sie wird permanent angezeigt, wenn die Menü-Option "Steuerleiste" im General-Bereich des "System"-Menüs auf "permanent" eingestellt ist. Anderenfalls wird sie nur für einige Sekunden angezeigt, nachdem der Bildschirm an beliebiger Stelle berührt wurde.

Die Steuerleiste hat zwei Bereiche. Der linke (obere) Bereich zeigt die spezifischen Tasten an, die für das fokussierte Instrument definiert wurden. Auf diese Weise können spezifische Funktionen eines der Instrumente sehr schnell auf dem Bildschirm angewählt werden – fokussieren Sie einfach das Instrument und wählen Sie die gewünschte Funktion.

Hinweis:
Welche spezifischen Tasten im linken (oberen) Bereich der Steuerleiste angezeigt werden, kann für jedes Instrument individuell definiert werden. Berühren Sie dazu die Taste "Instrument editieren" und wählen Sie im Menü die Option "Tasten Konfigurieren". Auch die Grundeinstellung jeder Taste kann im Menü vorgewählt werden.

zum Anfang

Instrumenten-Beschreibung

Das Instrument Loudness Chart ist nur verfügbar, wenn die Logging-Data-Server-Lizenz SW20014 aktiviert ist oder das Gerät ein TMR7-Radio oder TMR7-Mount ist.
Der Loudness-Chart zeigt im oberen Teil auf Querbalken mit individuell definierten Farben die Qualität (z. B. Überschreitungen) der relevanten Loudness-Werte TP, M, S und I an. Im unteren Teil kann der Verlauf einer Messung (Werte über Zeit) auf einem Koordinatensystem mit bis zu vier Graphen gezeichnet werden, für die verschiedene Anzeige-Optionen zur Verfügung stehen. Eine dynamische Linie zur Anzeige der Position des Relative Gates und ein zusätzlicher Bargraph zur Anzeige des Integrated-Werts kann eingeblendet werden. Wird der Verlauf nur eines Wertes angezeigt, lässt sich zusätzlich im Graphen der Toleranzbereich als Korridor darstellen.
Die Funktionen zur Einstellung des Koordinatenrasters und zur Auswertung der Graphen-Darstellungen werden über die Tasten in der Steuerleiste, über das instrumenten-spezifische Tastenfeld oder das Global Keyboard gesteuert.
Verfügt das Gerät zusätzlich über eine Timecode-Reader-Lizenz (SW20008, nicht für TMR7-Radio und TMR7-Mount) und wurde eine Audio-Gruppe mit Timecode-Modus hinzugefügt, so kann die Steuerung der Loudness-Messung neben der Tastenbedienung auch über den Timecode mit der Möglichkeit der Neuberechung erfolgen.

Hinweis:
Das Chart-Instrument kann innerhalb einer Audio-Gruppe nicht parallel mit dem Radar-Instrument betrieben werden.

Hinweis:
Bei Steuerung der Loudness-Messung über den Timecode mit aktivierter Neuberechnung kann gleichzeitig kein Logging durchgeführt werden.

Hinweis:
Auf TMR7-Radio und TMR7-Mount sind manche Funktionen eingeschränkt.

zum Anfang

Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Loudness Chart-Instruments

Wenn das Loudness Chart-Instrument im Fokus steht, kann der linke (obere) Bereich der Steuerleiste einzelne oder alle der hier beschriebenen Tasten anzeigen.

Hinweis:
Mit der Funktion "Tasten konfigurieren" im Loudness Chart-Menü kann jede für dieses Instrument verfügbare Taste aus der Steuerleiste entfernt werden. Nur die im Bereich "Steuerleiste" des Menüs "Loudness Chart Tasten" aktivierten Tasten sind im normalen Anzeigebetrieb sichtbar, wenn das Loudness Chart-Instrument im Fokus steht.

Hinweis:
Wurden mehr als sechs Tasten aktiviert, werden diese auf zwei oder mehr hintereinander liegenden Ebenen verteilt, die mit der dann angezeigten Taste "More" durchgeblättert werden können.

Hinweis:
Mit eingien Tasten werden weitere Ebenen mit Funktionen zur Wahl von Ausschnitten oder der Zeiteinteilung geöffnet, dabei wird die Darstellung zur Ausführung der gewünschten Funktionen angehalten. Mit der dann angezeigten Taste "Zurück" wird die Ebene verlassen, die fortlaufende Darstellung wird wieder aktiviert.

• Anzeige leeren
Diese Taste wird zum Leeren der Anzeige verwendet. Die Loudness-Messung selbst wird dadurch nicht unterbrochen.

• Anpassen
Mit dieser Taste wird der gesamte bisherige Verlauf der Messung im vorhandenen Anzeigebereich dargestellt. Das Zeichnen des Graphen läuft ab diesem Punkt mit der nun angezeigten Zeiteinteilung weiter.

• Zeit Auswahl
Die Betätigung dieser Taste hält das Zeichnen der Graphen an und öffnet eine weitere Ebene mit Funktionen zur Markierungs- und Ansichtsoptionen für die laufende Messung. Dabei wird zunächst ein weißer Rahmen um den aktuell dargestellten Zeitabschnitt gezeichnet. Mit den Pfeil-Tasten kann z. B. der Rahmen auf der Zeitleiste verschoben werden, um an eine bestimmte Stelle in der Messung zu navigieren. Die Zeitangaben links und rechts über den horizontalen Bargraphen zeigen dabei die jeweiligen Anfangs- und Endpositionen des eingerahmten Bereiches an. Dieser kann mit weiteren Tasten z. B. enger gefasst und der eingegrenzte Inhalt anschließend zur Begutachtung vergrößert werden. Mit der Taste "Zurück" gelangt man wieder in den Normal-Modus des Chart-Instruments, das Zeichnen der Graphen wird fortgesetzt.
Mit der aktivierten Taste "Zeit Auswahl" besteht Zugriff auf eine weitere Ebene mit folgenden Funktionen:

<– | Bewegt den Rahmen um den Betrag der markierten Zeitspanne nach links
–> | Bewegt den Rahmen um den Betrag der markierten Zeitspanne nach rechts
–>| |<– | Verkleinert mit jedem Tastendruck die markierte Zeitspanne soweit möglich symmetrisch um jeweils eine Zeiteinheit von links und von rechts, sonst nur um eine Zeiteinheit
<–| |–> | Vergrößert mit jedem Tastendruck die markierte Zeitspanne soweit möglich symmetrisch um jeweils eine Zeiteinheit nach links und nach rechts, sonst nur um eine Zeiteinheit
Vergrößern | Vergößert den Inhalt eines Rahmens, der nicht die gesamte Graphen-Ansicht einnimmt
Zurück | Schaltet zurück in die Hauptebene und in den Normalbetrieb des Chart-Instruments

• Zeit Bereich
Die Betätigung dieser Taste hält das Zeichnen der Graphen an und öffnet eine weitere Ebene mit Funktionen zur Einstellung der Zeiteinteilung für das Koordinatenraster. Neben der Taste zur Wahl einer Stunden- oder Minuten-Einteilung stehen Tasten zur Zeiteinteilung in Zehner- und Einer-Sprüngen zur Verfügung. Mit der Taste "Zurück" gelangt man wieder in den Normal-Modus des Chart-Instruments, das Zeichnen der Graphen wird fortgesetzt.
Mit der aktivierten Taste "Zeit Bereich" besteht Zugriff auf eine weitere Ebene mit folgenden Funktionen:

Std/Min | Wahl der Stunden- oder Minuten-Einteilung für die Anzeige
+10 | Erweitert die angezeigte Zeiteinteilung um jeweils 10 Stunden- oder Minuten-Einheiten
–10 | Verringert die angezeigte Zeiteinteilung um jeweils 10 Stunden- oder Minuten-Einheiten
+1 | Erweitert die angezeigte Zeiteinteilung um jeweils 1 Stunden- oder Minuten-Einheit
–1 | Verringert die angezeigte Zeiteinteilung um jeweils 1 Stunden- oder Minuten-Einheit
Zurück | Schaltet zurück in die Hauptebene und in den Normalbetrieb des Chart-Instruments

• Start
Die Taste "Start" wird zum Starten der Loudness-Messung verwendet.

• Stop
Die Taste "Stop" wird zum Beenden der Loudness-Messung verwendet.

• Reset Loudness
Die Taste "Reset Loudness" wird zum Rücksetzen der Loudness-Messung verwendet.

• Pause
Die Taste "Pause" wird zur Unterbrechung der laufenden Loudness-Messung verwendet.

• Import
Die Betätigung dieser Taste ruft die "Chart Exportieren/Importieren"-Menüseite auf, über die eine gespeicherte, zum Chart-Instrument kompatible Messung von einem USB-Stick in das Loudness-Chart-Instrument geladen werden kann.

• Export
Diese Taste ist nur aktiv, wenn zuvor die Loudness-Messung gestoppt wurde. Die Betätigung der aktivierten Taste ruft die "Chart Exportieren/Importieren"-Menüseite auf, über die der Messungsverlauf auf einem USB-Stick gespeichert werden kann.

zum Anfang

Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Der rechte (untere) Bereich der Steuerleiste enthält immer die folgenden vier Tasten:

• Instrument editieren
Diese Taste wird für den direkten Zugriff auf die Menüparameter des fokussierten Instruments verwendet. Alle Veränderungen im Menü werden mit der Taste "Speichern" im aktuellen Preset gespeichert.

• Preset laden
Diese Taste wird zum Laden eines Presets aus dem internen Speicher des Geräts oder von einem USB-Speichermedium verwendet, das an einen der USB-Ports angeschlossen ist.

• Menü
Diese Taste wird zur Anzeige des Hauptmenüs verwendet. Dies ist der Startpunkt für die globale Systemkonfiguration sowie für die Verwaltung von Lizenzen und Presets.

• Hilfe
Diese Taste wird zur Anzeige der Bildschirm-Hilfefunktion im normalen Anzeigemodus verwendet (dieser Text). Abhängig vom fokussierten Instrument beschreibt diese Hilfeseite auch dessen spezifische Tasten.

zum Anfang