| ## Loudness Num
Im Beispiel werden alle wählbaren Werte gezeigt, basierend auf einer relativen LU-Skala mit dem Zielwert (Target Level) auf 0 LU. Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
Das Loudness Num-Instrument bietet eine numerische Darstellung der folgenden Loudness-Messwerte: M (Momentary): Summierung der Momentary-Loudnessmessungen in den Einzelkanälen mit einer Integrationszeit von meistens 400 ms (je nach Standard). S (Short Term): Summierte Loudness-Messung mit einer Integrationszeit von meistens 3 s mit gleitendem Fenster (je nach Standard). I (Integrated): Gesamt-Loudness des Programms zwischen einem gesetzten Anfangs- und Endpunkt. Die Ausführung dieser Messung erfolgt über die einstellbare Zeitsteuerung oder manuell über die Tasten Start, Stop und Reset. LRA: Loudness Range TPmax: Maximal erreichter True-Peak-Wert in dBTP Mmax: Maximal erreichter Momentary-Wert Smax: Maximal erreichter Short-Term-Wert IDauer: Zeitspanne der laufenden Loudness-Messung Nach Bedarf kann die numerische Darstellung der jeweiligen Loudness-Messungen individuell aktiviert oder deaktiviert werden. Laufende Messungen der I-, LRA-, TPmax, Mmax- und Smax-Werte werden grün dargestellt, angehaltene Messungen gelb. Bei Überschreitung der Skalengrenze erscheinen die Werte in rot. Um die Vorgaben des jeweiligen Loudness-Standards oder anderer Lieferanforderungen zu erfüllen, sollte das gemessene Programm auf den Zielwert dieses Standards ausgesteuert werden, also im Falle von EBU R128 auf 0 LU bei Verwendung einer Relativ-Skala und –23 LUFS bei Verwendung einer Absolut-Skala.