| ## Moving Coil (Zeigerinstrumente)
(1) Das Beispiel zeigt das Zeigerinstrument im PPM-Modus mit vertikaler Stereo-Anordnung (separate Anzeige für linken und rechten Kanal). Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
(2) Das Beispiel zeigt das Zeigerinstrument im VU-Modus mit vertikaler Stereo-Anordnung (separate Anzeige für linken und rechten Kanal). Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
(3) Das Beispiel zeigt das Zeigerinstrument im PPM + Loudness-Modus mit fester horizontaler Dual-Anordnung (linker und rechter Kanal in einem Instrument mit zusätzlicher Loudness-Anzeige). Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
Das Moving Coil-Instrument steht nur für Audio-Gruppen mit Mono- oder Stereo-Signale zur Verfügung und kann anstelle des PPM mit der Bargraph-Anzeige verwendet werden. Es zeigt realistische Emulationen von Zeigerinstrumenten in verschiedenen Variationen. In den Modi PPM (1) mit verschiedenen wählbaren British-Skalen und VU (2) mit einstellbarem Vorlauf können die Kanäle L und R eines Stereo-Signals wahlweise in einem einzigen Instrument (L/R oder M/S) oder zwei separaten Zeigerinstrumenten dargestellt werden. Zwei separate Instrumente können zudem wahlweise neben- oder übereinander (siehe Beispiele) angeordnet werden. In dieser Form kann mit aktivierter Lizenz SW20002 zusätzlich der Modus Loudness mit Skala gemäß eingestelltem Loudness-Standard gewählt werden. Mit SW20002 steht mit PPM + Loudness als weiterer Modus eine Kombination aus Stereo-PPM und summierter Loudness zur Verfügung (BBC-Modus) (3). Dieses nur horizontal darstellbare Zeigerinstrument enthält neben der wählbaren British-PPM-Skala und seinen beiden Zeigern für L (rot) und R (grün) eine zusätzliche Skala mit einem cyan-farbenen Zeiger zur Anzeige einer der wählbaren summierten Loudness-Werte M, S oder I. Die Mitte der festen relativen Skala (–9 bis +9) entspricht dem Zielwert (Target Level) des eingestellten Loudness-Standards, der grün unterlegte Abschnitt dem Toleranzbereich.