| ## AES Status
Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
Der AES-Statusmonitor zeigt die im AES/EBU-Datenstrom eingebetteten Status-Bytes als Klartext oder Binär-Daten an und gibt zusätzlich Informationen über den Signal-Status. Die Darstellung der Audio-Datenbits und deren Aktivität ist hilfreich bei der Ermittlung der Wortbreite oder bei der Feststellung defekter Bits im Datenstrom.