Anzeige-Modus - Loudness Sum-Instrument

| Allgemeine Beschreibung
| Instrumenten-Beschreibung
| Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Loudness Sum-Instruments
| Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Allgemeine Beschreibung

Im normalen Anzeigemodus zeigt der TouchMonitor die Instrumente und die Bildschirmgestaltung an, die im aktuell geladenen Preset definiert wurden.

Durch Berühren eines Instruments auf dem Bildschirm wird dieses Instrument fokussiert. Dies ist an einem farbigen Rahmen des Instruments anstelle eines grauen erkennbar. Die Rahmenfarbe entspricht der eingestellten Farbmarkierung für die Gruppe, zu der das fokussierte Instrument gehört.

Die Steuerleiste am unteren Rand des Bildschirms enthält mehrere Tasten. Sie wird permanent angezeigt, wenn die Menü-Option "Steuerleiste" im General-Bereich des "System"-Menüs auf "permanent" eingestellt ist. Anderenfalls wird sie nur für einige Sekunden angezeigt, nachdem der Bildschirm an beliebiger Stelle berührt wurde.

Die Steuerleiste hat zwei Bereiche. Der linke (obere) Bereich zeigt die spezifischen Tasten an, die für das fokussierte Instrument definiert wurden. Auf diese Weise können spezifische Funktionen eines der Instrumente sehr schnell auf dem Bildschirm angewählt werden – fokussieren Sie einfach das Instrument und wählen Sie die gewünschte Funktion.

Hinweis:
Welche spezifischen Tasten im linken (oberen) Bereich der Steuerleiste angezeigt werden, kann für jedes Instrument individuell definiert werden. Berühren Sie dazu die Taste "Instrument editieren" und wählen Sie im Menü die Option "Tasten Konfigurieren". Auch die Grundeinstellung jeder Taste kann im Menü vorgewählt werden.

zum Anfang

Instrumenten-Beschreibung

Das Instrument Loudness Sum ist nur verfügbar, wenn einer der Loudness-Modi oder der Custom-Modus eingestellt wurde. Es zeigt die aus allen Einzelkanälen eines Signals kombinierte Gesamt-Loudness mit bis zu drei Bargraphen an, die Messungen mit unterschiedlichen Zeitkonstanten repräsentieren. Bei Stereo-Quellen werden die Kanäle L und R für die Messung summiert, bei 5.1-Quellen die fünf Hauptkanäle (5.0).
Die drei im Instrument Loudness Sum darstellbaren Bargraphen zeigen:

• | M (Momentary): |  | Summierung der Momentary-Loudnessmessungen in den Einzelkanälen mit 400 ms Integrationszeit.
• | S (Shortterm): |  | Summierte Loudness-Messung mit einer Integrationszeit von 3 s mit gleitendem Fenster.
• | I (Integrated): |  | Gesamt-Loudness des Programms zwischen einem manuell gesetzten Anfangs- und Endpunkt. Zur Ausführung dieser Messung werden die Tasten Start, Stop und Reset genutzt.

Nach Bedarf kann die Bargraph-Darstellung dieser drei Loudness-Messungen individuell aktiviert und deaktiviert werden.
Für die Loudness-Messung stehen zwei Skalentypen zur Wahl:

• | Absolut-Skala in LKFS oder LUFS (abhängig vom Loudness-Standard).
• | Relativ-Skala in LU.

Bei der relativen Skala entspricht der Wert 0 LU dem vom eingestellten Loudness-Standard vorgegebenen Integrated-Zielwert. Beim Standard EBU R128 sind das –23 LUFS, bei ATSC A/85 –24 LKFS. –23 LUFS sind mit –23 LKFS identisch. Um die Vorgaben des jeweiligen Loudness-Standards zu erfüllen, sollte das gemessene Programm auf den Zielwert dieses Standards ausgesteuert werden, also im Falle von EBU R128 auf 0 LU bei Verwendung einer Relativ-Skala und –23 LUFS bei Verwendung einer Absolut-Skala.
Die für die Loudness-Messung verwendeten Parameter sowie die Kanalgewichtungs-Pegel werden mit "Loudness" im Menü "Audio-Gruppe" angezeigt bzw. eingestellt (abhängig vom eingestellten Standard).

zum Anfang

Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Loudness Sum-Instruments

Wenn das Loudness Sum-Instrument im Fokus steht, kann der linke (obere) Bereich der Steuerleiste einzelne oder alle der hier beschriebenen Tasten anzeigen.

Hinweis:
Mit der Funktion "Tasten konfigurieren" im Loudness Sum-Menü kann jede für dieses Instrument verfügbare Taste aus der Steuerleiste entfernt werden. Nur die im Bereich "Steuerleiste" des Menüs "Loudness Sum Tasten" aktivierten Tasten sind im normalen Anzeigebetrieb sichtbar, wenn das Loudness Sum-Instrument im Fokus steht.

Hinweis:
Wurden mehr als sechs Tasten aktiviert, werden diese auf zwei oder mehr hintereinander liegenden Ebenen verteilt, die mit der dann angezeigten Taste "More" durchgeblättert werden können.

• Start
Die Taste "Start" wird zum Starten der Loudness-Messung verwendet.

• Stop
Die Taste "Stop" wird zum Beenden der Loudness-Messung verwendet.

• Reset Loudness
Die Taste "Reset Loudness" wird zum Rücksetzen der summierenden Loudness-Bargraphs verwendet.

• Start + R (Puls)
Die Taste "Start + R (Puls)" löst ähnlich wie die Taste "Start" die Loudness-Messung aus. Allerdings wird dabei zuvor ein eventuell vorhandener Messwert gelöscht und danach erst die Messung gestartet. Diese Funktion wird durch einfaches Drücken der Taste ausgelöst. Eine Beendigung oder Unterbrechung der Messung erfolgt in diesem Fall mit der Taste "Stop" oder "Pause".

• Start + R (Hüllk)
Die Taste "Start + R (Hüllk)" löst ähnlich wie die Taste "Start" die Loudness-Messung aus. Allerdings wird dabei zuvor ein eventuell vorhandener Messwert gelöscht und danach erst die Messung gestartet. Diese Funktion wird durch Drücken und Halten der Taste ausgelöst. Eine Beendigung der Messung erfolgt in diesem Fall durch Lösen der Taste.

Hinweis:
Diese Funktionalität steht nur in Verbindung mit dem GPI-Port zur Verfügung. Die Bildschirm-Taste kann keinen "Drücken und Halten"-Zustand emulieren.

• Pause
Die Taste "Pause" wird zur Unterbrechung der laufenden Loudness-Messung verwendet.

• Reset Peakhold
Diese Taste ist nur vorhanden, wenn die Peakhold-Funktion im Loudness-Sum-Menü aktiviert wurde. Sie wird zum Rücksetzen der zuschaltbaren Peakhold-Anzeige der Loudness-Bargraphen verwendet.

zum Anfang

Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Der rechte (untere) Bereich der Steuerleiste enthält immer die folgenden vier Tasten:

• Instrument editieren
Diese Taste wird für den direkten Zugriff auf die Menüparameter des fokussierten Instruments verwendet. Alle Veränderungen im Menü werden mit der Taste "Speichern" im aktuellen Preset gespeichert.

• Preset laden
Diese Taste wird zum Laden eines Presets aus dem internen Speicher des Geräts oder von einem USB-Speichermedium verwendet, das an einen der USB-Ports angeschlossen ist.

• Menü
Diese Taste wird zur Anzeige des Hauptmenüs verwendet. Dies ist der Startpunkt für die globale Systemkonfiguration sowie für die Verwaltung von Lizenzen und Presets.

• Hilfe
Diese Taste wird zur Anzeige der Bildschirm-Hilfefunktion im normalen Anzeigemodus verwendet (dieser Text). Abhängig vom fokussierten Instrument beschreibt diese Hilfeseite auch dessen spezifische Tasten.

zum Anfang