Anzeige-Modus - Vectorscope-Instrument

| Allgemeine Beschreibung
| Instrumenten-Beschreibung
| Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Vectorscope-Instruments
| Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Allgemeine Beschreibung

Im normalen Anzeigemodus zeigt der TouchMonitor die Instrumente und die Bildschirmgestaltung an, die im aktuell geladenen Preset definiert wurden.

Durch Berühren eines Instruments auf dem Bildschirm wird dieses Instrument fokussiert. Dies ist an einem farbigen Rahmen des Instruments anstelle eines grauen erkennbar. Die Rahmenfarbe entspricht der eingestellten Farbmarkierung für die Gruppe, zu der das fokussierte Instrument gehört.

Die Steuerleiste am unteren Rand des Bildschirms enthält mehrere Tasten. Sie wird permanent angezeigt, wenn die Menü-Option "Steuerleiste" im General-Bereich des "System"-Menüs auf "permanent" eingestellt ist. Anderenfalls wird sie nur für einige Sekunden angezeigt, nachdem der Bildschirm an beliebiger Stelle berührt wurde.

Die Steuerleiste hat zwei Bereiche. Der linke (obere) Bereich zeigt die spezifischen Tasten an, die für das fokussierte Instrument definiert wurden. Auf diese Weise können spezifische Funktionen eines der Instrumente sehr schnell auf dem Bildschirm angewählt werden – fokussieren Sie einfach das Instrument und wählen Sie die gewünschte Funktion.

Hinweis:
Welche spezifischen Tasten im linken (oberen) Bereich der Steuerleiste angezeigt werden, kann für jedes Instrument individuell definiert werden. Berühren Sie dazu die Taste "Instrument editieren" und wählen Sie im Menü die Option "Tasten Konfigurieren". Auch die Grundeinstellung jeder Taste kann im Menü vorgewählt werden.

zum Anfang

Instrumenten-Beschreibung

Das Vectorscope-Instrument zeigt die Phasenbeziehungen in einem wählbaren Kanalpaar an (Lissajous-Anzeige). Zwei Instanzen mit je zwei Kanälen sind möglich (Dual-Modus). Für Surround-Kanal-Konfigurationen (5.0 und darüber) im TM7 und TM9 (nicht TMR7) kann das Instrument im Einzelbetrieb in einen Vierkanal-Modus umgeschaltet werden. In diesem Fall wird das Kanalpaar L/R nur in der oberen Hälfte und das Kanalpaar LS/RS nur in der unteren Hälfte angezeigt. Der Betrieb im Dual-Modus ist dabei nicht möglich.

zum Anfang

Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Vectorscope-Instruments

Wenn das Vectorscope-Instrument im Fokus steht, kann der linke (obere) Bereich der Steuerleiste einzelne oder alle der hier beschriebenen Tasten anzeigen.

Hinweis:
Mit der Funktion "Tasten konfigurieren" im Menü Vectorscope kann jede für dieses Instrument verfügbare Taste aus der Steuerleiste entfernt werden. Nur die im Bereich "Steuerleiste" des Menüs "Vectorscope Tasten" aktivierten Tasten sind im normalen Anzeigebetrieb sichtbar, wenn das Vectorscope-Instrument im Fokus steht.

• Input Select
Diese Taste steht nur zur Verfügung, wenn eines der Surround-Formate für die Audio-Gruppe gewählt wurde. Sie ermöglicht im 2-Kanal-Modus die Auswahl des im Vektorskop angezeigten Kanalpaares. Stehen mehr als 4 Paare zur Verfügung (abhängig vom gewählten Format), können Sie die weiteren Paare mit der Taste "More" anzeigen. Mit der Taste "Close" gelangen Sie wieder zu den Funktionstasten.

• Mode
Diese Taste steht nur zur Verfügung, wenn eines der Surround-Formate für die Audio-Gruppe gewählt wurde. Sie wird zur Umschaltung des Vektorskops zwischen den Modi "2 Kanäle" und "4 Kanäle" verwendet. Im 4-Kanal-Modus wird das Kanalpaar L/R nur in der oberen Hälfte und das Kanalpaar LS/RS nur in der unteren Hälfte angezeigt.

• Grid Type
Diese Taste steht nur zur Verfügung, wenn Stereo als Format für die Audio-Gruppe gewählt wurde. Sie wird zur Umschaltung des Rasters zwischen L/R- und M/S-Modus verwendet.

zum Anfang

Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Der rechte (untere) Bereich der Steuerleiste enthält immer die folgenden vier Tasten:

• Instrument editieren
Diese Taste wird für den direkten Zugriff auf die Menüparameter des fokussierten Instruments verwendet. Alle Veränderungen im Menü werden mit der Taste "Speichern" im aktuellen Preset gespeichert.

• Preset laden
Diese Taste wird zum Laden eines Presets aus dem internen Speicher des Geräts oder von einem USB-Speichermedium verwendet, das an einen der USB-Ports angeschlossen ist.

• Menü
Diese Taste wird zur Anzeige des Hauptmenüs verwendet. Dies ist der Startpunkt für die globale Systemkonfiguration sowie für die Verwaltung von Lizenzen und Presets.

• Hilfe
Diese Taste wird zur Anzeige der Bildschirm-Hilfefunktion im normalen Anzeigemodus verwendet (dieser Text). Abhängig vom fokussierten Instrument beschreibt diese Hilfeseite auch dessen spezifische Tasten.

zum Anfang