Anzeige-Modus - Moving Coil-Instrument

| Allgemeine Beschreibung
| Instrumenten-Beschreibung
| Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Moving Coil-Instruments
| Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Allgemeine Beschreibung

Im normalen Anzeigemodus zeigt der TouchMonitor die Instrumente und die Bildschirmgestaltung an, die im aktuell geladenen Preset definiert wurden.

Durch Berühren eines Instruments auf dem Bildschirm wird dieses Instrument fokussiert. Dies ist an einem farbigen Rahmen des Instruments anstelle eines grauen erkennbar. Die Rahmenfarbe entspricht der eingestellten Farbmarkierung für die Gruppe, zu der das fokussierte Instrument gehört.

Die Steuerleiste am unteren Rand des Bildschirms enthält mehrere Tasten. Sie wird permanent angezeigt, wenn die Menü-Option "Steuerleiste" im General-Bereich des "System"-Menüs auf "permanent" eingestellt ist. Anderenfalls wird sie nur für einige Sekunden angezeigt, nachdem der Bildschirm an beliebiger Stelle berührt wurde.

Die Steuerleiste hat zwei Bereiche. Der linke (obere) Bereich zeigt die spezifischen Tasten an, die für das fokussierte Instrument definiert wurden. Auf diese Weise können spezifische Funktionen eines der Instrumente sehr schnell auf dem Bildschirm angewählt werden – fokussieren Sie einfach das Instrument und wählen Sie die gewünschte Funktion.

Hinweis:
Welche spezifischen Tasten im linken (oberen) Bereich der Steuerleiste angezeigt werden, kann für jedes Instrument individuell definiert werden. Berühren Sie dazu die Taste "Instrument editieren" und wählen Sie im Menü die Option "Tasten Konfigurieren". Auch die Grundeinstellung jeder Taste kann im Menü vorgewählt werden.

zum Anfang

Instrumenten-Beschreibung

Das Instrument Moving Coil liefert realistische Emulationen von Zeigerinstrumenten in verschiedenen Variationen.
In den Modi PPM, VU oder Loudness können die Kanäle L und R eines Stereo-Signals wahlweise in einem einzigen Instrument (L/R oder M/S) oder zwei separaten Zeigerinstrumenten dargestellt werden. Zwei separate Instrumente können wahlweise neben- oder übereinander dargestellt werden.
Als weiterer Modus steht eine Kombination aus Stereo-PPM und summierter Loudness zur Verfügung (BBC-Modus). Dieses nur horizontal darstellbare Zeigerinstrument enthält neben der PPM-Skala und seinen beiden Zeigern eine zusätzliche Skala mit einem cyan-farbenen Zeiger zur Anzeige der summierten Loudness (M, S oder I).

zum Anfang

Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Moving Coil-Instruments

Wenn das Moving Coil-Instrument im Fokus steht, kann der linke (obere) Bereich der Steuerleiste einzelne oder alle der hier beschriebenen Tasten anzeigen.

Hinweis:
Mit der Funktion "Tasten konfigurieren" im Moving Coil-Menü kann jede für dieses Instrument verfügbare Taste aus der Steuerleiste entfernt werden. Nur die im Bereich "Steuerleiste" des Menüs "Tasten Konfiguration Moving Coil" aktivierten Tasten sind im normalen Anzeigebetrieb sichtbar, wenn das Moving Coil-Instrument im Fokus steht.

• Gain
Die Taste "Gain" wird zur kurzzeitigen Erhöhung der Eingangsempfindlichkeit des Moving Coil-Instruments um 40 dB verwendet.

• S-Gain
Diese Taste steht nur für Stereo-Moving Coil-Instrumente im M/S-Modus zur Verfügung. Sie dient zur kurzzeitigen Erhöhung der Eingangsempfindlichkeit des S-Kanals um 40 dB.

• Memory
Die Taste "Memory" dient zur kurzzeitigen Anzeige der Maximalwerte des Moving Coil-Instruments sowie seiner numerischen Anzeigen seit dem letzten Reset. So können die während einer individuellen Zeitspanne aufgetretenen Maximalpegel angezeigt werden.

• Reset Memory
Diese Taste wird zum Rücksetzen der von der Memory-Funktion gespeicherten Maximalwerte (siehe oben) verwendet.

• L/R M/S
Diese Taste ist nur in Audio-Gruppen mit dem Kanal-Modus Stereo vorhanden. Sie dient zum Umschalten zwischen den Stereo-Modi L/R und M/S.

zum Anfang

Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Der rechte (untere) Bereich der Steuerleiste enthält immer die folgenden vier Tasten:

• Instrument editieren
Diese Taste wird für den direkten Zugriff auf die Menüparameter des fokussierten Instruments verwendet. Alle Veränderungen im Menü werden mit der Taste "Speichern" im aktuellen Preset gespeichert.

• Preset laden
Diese Taste wird zum Laden eines Presets aus dem internen Speicher des Geräts oder von einem USB-Speichermedium verwendet, das an einen der USB-Ports angeschlossen ist.

• Menü
Diese Taste wird zur Anzeige des Hauptmenüs verwendet. Dies ist der Startpunkt für die globale Systemkonfiguration sowie für die Verwaltung von Lizenzen und Presets.

• Hilfe
Diese Taste wird zur Anzeige der Bildschirm-Hilfefunktion im normalen Anzeigemodus verwendet (dieser Text). Abhängig vom fokussierten Instrument beschreibt diese Hilfeseite auch dessen spezifische Tasten.

zum Anfang