Menü: Menü gesperrt

In diesem Menü können Sie den Freischalt-Pin eingeben. Falls Sie diesen nicht mehr kennen, können Sie zur Entsperrung eine Unlock-Lizenz erwerben und damit das Gerät wieder freischalten.

| Bereich "Freischalt-PIN auswählen"
| Bereich "Verlorenes Passwort"

Bereich "Freischalt-PIN auswählen"

Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten Ihren vierstellungen Pin zur Entsperrung des Menüs ein. Nach Eingabe der vierten Ziffer wird der Pin automatisch geprüft und das Menü bei korrekter Eingabe unmittelbar freigeschaltet.

zum Anfang

Bereich "Verlorenes Passwort"

Falls Sie den Pin für die Freischaltung nicht mehr wissen, haben Sie die Möglichkeit, eine Unlock Lizenz zu erwerben, mit der Sie den Menü-Zugriff entsperren können.

Bitte gehen Sie wie folgt vor, um eine Unlock-Lizenz zu erwerben und zu verwenden:

1. | Stecken Sie einen USB-Speicherstick in eine der beiden USB-Anschlüsse auf der Geräterückseite.
2. | Betätigen Sie die Taste "Unlock Lizenz erwerben" im Bereich "Verlorenes Passwort".
3. | Betätigen Sie auf der Menüseite "Lizenzen" die Taste "Lizenz erwerben" ("SW20020: Menu Unlock").
4. | Betätigen Sie die Taste "Bestellung exportieren". Der TouchMonitor legt daraufhin eine Verzeichnisstruktur auf dem USB-Stick an. Im Unterverzeichnis "/rtw/licence" wird eine verschlüsselte Lizenzanforderungs-Datei gespeichert. Der Dateiname hat das Format "nnn_nnn.lrf", wobei der genaue Name von der individuellen Seriennummer des TouchMonitors abhängt.
5. | Auf der nächsten Menüseite wird der erfolgreiche Export der Lizenzanforderungs-Datei bestätigt. Betätigen Sie die Taste "fertig".
6. | Bitte senden Sie die auf dem USB-Stick gespeicherte Lizenzanforderungs-Datei zu Ihrem zuständigen Vertriebspartner.
7. | Nach dem Erwerb der Unlock-Lizenz wird Ihnen die angeforderte Lizenzdatei zugestellt. Diese Datei gilt ausschließlich für die individuelle TouchMonitor-Einheit, auf der die Lizenzanforderungs-Datei erstellt wurde! Der Name der Lizenzdatei hat das Format "nnn_nnn.lf". Sie sollte im selben "licence"-Unterverzeichnis auf dem USB-Stick gespeichert werden wie die Anforderungs-Datei.
| Hinweis: Der USB-Stick muss immer ordnungsgemäß vom Computer-System abgemeldet werden! Erst dann können Sie ihn vom Computer abziehen! Denn das Abziehen des Sticks OHNE ordnungsgemäße System-Abmeldung kann die Lizenzdatei beschädigen!
8. | Stecken Sie den USB-Stick mit der Lizenzdatei in eine der USB-Schnittstellen des TouchMonitors. Falls Sie nicht mehr auf der Menüseite "Menü gesperrt" sind, betätigen Sie im Normalbetrieb die Taste "Menü". Die Menüseite "Menü gesperrt" wird angezeigt.
9. | Betätigen Sie im Bereich "Verlorenes Passwort" die Taste "Mit Lizenz freischalten". Sobald die Lizenzdatei auf dem USB-Stick erkannt wird, erfolgt die Entsperrung des Menüs.
10. | Wiederholen Sie die Schritte 8. und 9. jedes Mal, wenn Sie das Menü Ihres Gerätes entsperren wollen.

Hinweis:
Die Lizenzdatei zum Freischalten gilt ausschließlich für die individuelle TouchMonitor-Einheit, auf der die Lizenzanforderungs-Datei erstellt wurde.

zum Anfang